* **현 장 : 강원도 강릉 연곡면 (2004년 02월)**
* **발주사 : 수해복구공사 시공사 :**
* **적용공법 : S.P.P 오가항타**
* **시공기사 : 송을용**
* **토질 : 자갈 전석층**
* **시트파일 시공길이 : 11m**
* **장비조합**

1. **DHJ-60 오거항타기**
2. **공기압축기 900**
3. **용접기 1대**

****

****